|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT. Salam Pacific Indonesia Lines | No. Dokumen | : | PM-SPIL-YO-05-01 |
| Tanggal | : | 27 Juni 2023 |
| Revisi | : | 06 |
| Halaman | : | 1 dari 1 |
| BAGAN ALIR PROSEDUR *HANDLING* CONTAINER DALAM *DEPO* | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CUSTOMER*** | ***YARD OPERATION*** | ***DESCRIPTION*** |
| **I. *STACKING***  Trailer masuk *block stack*  Penyerahan *Surat jalan container*  *Trailer* keluar melalui *Gate out*  **II. SHIFTING**  *Trailer* masuk block *stack*  *Trailer* keluar melalui *Gate out* | Proses pendataan trailer di *gate in*  *Lift-On* kontainer posisi *on chasis Trailer*  Proses pendataan trailer *di Gate in*  Cek Posisi Kontainer  *Shifting* sesuai posisi fisik kontainer  *Stack* kontainer *full/ empty* sesuai blok  *Lift-Off* kontainer posisi *on chasis Trailer* | **Stacking :**   1. Pendataan *Trailer* yang masuk oleh *Gate Operator* (*Stuffing* Luar). 2. *Trailer* diarahkan menuju blok *stack* sesuai dengan kondisi dan tujuannya. 3. Driver *Trailer* menyerahkan Surat Jalan Kontainer (*Stuffing* Luar) dan *Discharging* *Card* (Bongkaran Kapal). 4. *Lift-Off* kontainer posisi *on* *chassis* *Trailer* oleh Operator Alat Berat. 5. Kontainer di*stack* di blok berdasarkan kondisi dan tujuannya oleh Operator Alat Berat. 6. *Trailer* yang telah selesai dibongkar diarahkan menuju *Gate Out*.   **Shifting :**   1. Pendataan *Trailer* yang masuk oleh *Gate Operator* (*Stuffing* Luar). 2. *Trailer* diarahkan menuju blok *stack* sesuai dengan kondisi dan tujuannya. 3. Pengecekan posisi kontainer dalam blok melalui cek fisik maupun *CYblock* oleh *Yard Operation Foreman*. 4. *Shifting* pada blok yang telah ditentukan untuk mendapatkan kontainer yang akan dimuati ke *Trailer* oleh Operator Alat Berat. 5. *Lift-On* kontainer pada *chassis Trailer* oleh Operator Alat Berat. 6. *Trailer* yang telah selesai dimuat diarahkan menuju *Gate Out.* |