|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT. Salam Pacific Indonesia Lines | No. Dokumen | : | PM-SPIL-YO-06-01 |
| Tanggal | : | 27 Juni 2023 |
| Revisi | : | 08 |
| Halaman | : | 1 dari 1 |
| BAGAN ALIR PROSEDUR PEMUATANKONTAINER DI AREA *DEPO* | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***YARD OPERATION*** | ***SHIP OPERATION*** | ***ISD*** | ***DESCRIPTION*** |
| 1  Order *Daily  Vessel Schedule*  2  Cek *Closing  Cargo* Kapal  3  Pembuatan  *Loading List Plan*  5  Order *Trailer* untukproses *haulage*  7  Pemuatan Kontainer ke *Trailer*  8  Proses *Input Haulage*  9  Cetak *Surat jalan Haulage* | 4  Order Pemuatan  Ke Kapal | *Trailer  menuju Terminal*  10  6  Mengirimkan *Trailer* ke Depo | 1. *Yard Operation Admin* melakukan order *Daily Vessel Schedule* pada *Backend Customer Service* untuk mendapatkan informasi kapal terdekat. 2. *Yard Operation Admin* melakukan cek *Daily Vessel Schedule* pada *vessel route* dengan *closing cargo* terdekat sesuai lokasi penumpukan Depo. 3. *Yard Operation Admin* melakukan pembuatan *Loading List Plan* berdasarkan rencana pemuatan *Customer* dan *Backend Customer Service.* 4. *Ship Operation Foreman* melakukan order pemuatan, setelah kapal sandar (*Load Only*) atau selesai bongkar (*Disch/Load)* 5. *Yard Operation Foreman* melakukan order pada Trailer Coordinator untuk mengirimkan *trailer* untuk proses *haulage.* 6. *Trailer Coordinator* mengirimkan *trailer* sesuai dengan kebutuhan pemuatan kontainer ke area kade. 7. *Reachstacker operator* melakukan pemuatan pada *trailer* dengan arahan dari *Yard Operation Foreman.* 8. *Yard Operation Foreman* melakukan input pada program *Haulage* sesuai dengan kontainer yang telah dimuat ke *chassis trailer.* 9. *Tallyman Loading/Discharge* mencetak Surat Jalan *Haulage* kontainer yang telah termuat pada *chassis trailer* berdasarkan input *Yard Operation Foreman* pada program *Haulage.* 10. *Trailer* menuju *Container Yard* lini satu untuk proses *haulage.* |